{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["3楼结构仓库改造工程量"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"3楼结构仓库改造工程量","index":0,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[7,0,7,6],[43,0,43,6],[51,2,51,4]]}
["深九电器光明分厂3楼仓库改造工程量清单"]
["序号","品名规格","单位","工程量","单价（元）","小计","备注"]
["一、拆除部分"]
[1,"单玻隔断拆除","M2",935.48,null,{"$f":"D4*E4","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"拆除后的铝合金骨架需要放到物业指定位置"]
[2,"实墙拆除","M2",{"$f":"36.55+11","v":47.55},null,{"$f":"D5*E5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"SMT车间+仓库后门实墙拆除"]
[3,"原墙体开双开门洞","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"$f":"D6*E6","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"需要可放入净宽2*2.2M的防火卷帘门"]
[null,"小计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F4:F6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["二、装修部分"]
[1,"新建15cm轻质砖墙","M2",{"v":428.9,"d":"428.90"},null,{"$f":"D9*E9","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"层高4.3米"]
[2,"轻质砖墙批灰+乳胶漆","M2",{"v":857.8,"d":"857.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"人工，批灰，打磨，刷漆"]
[3,"门粱","条",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"人工，水泥，钢筋"]
[4,"构造柱","根",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"4米左右需要设置一根"]
[5,"新装防火双开门 2*2.2M","膛",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"甲级防火门，带证"]
[6,"新装防火卷闸门","M2",{"$f":"2*2.2","v":{"v":4.4,"d":"4.40"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},"净宽2*2.2M"]
[7,"新装防火单开门 1.0*2.1M","膛",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"甲级防火门，带证"]
[8,"利旧防火双开门 1.8*2.1M","膛",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"$f":"D16*E16","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"车间防火门拆除后利旧安装到仓库后门，含拆除费"]
[9,"利旧防火双开门 1.6*2.1M","膛",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"车间防火门拆除后利旧安装到车间后门通道，含拆除费"]
[10,"利旧单开防火门0.9*2.1M","膛",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"利旧安装到贵重辅料仓"]
[11,"门禁锁","套",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"仓库前后两个门安装门禁锁，品牌：国标"]
[12,"强电布管布线","M2",{"$f":"819.3+118","v":{"v":937.3,"d":"937.30"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},"含消防电、办公卡位插座、以及灯开关灯"]
[13,"1200mm双管防爆灯","盏",{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"监控布管布线","位",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1楼+3楼布线距离在两箱网线内（305米*2），需支持POE供电"]
[15,"原天花及墙体修复","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"原办公室区域拆除天花及墙体后与新建仓库墙体连接部分需修复，含人工及材料"]
[16,"防晒玻璃膜","M2",{"$f":"2*3","v":6},null,{"$f":"D24*E24","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"后窗户隔热使用"]
[17,"新装2P挂式空调","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1楼仓管员办公室新增，参考品牌：美的或格力"]
[18,"新装5P天花机空调","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3楼仓管员+IQC检验室新增，参考品牌：美的或格力"]
[19,"5P空调铜管","米",21,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含排水管、保温棉、控制线"]
[20,"高空作业费","次",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"起吊高空车","次",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"安装3楼空调使用"]
[22,"PVC防静电地胶","M2",116,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2mm厚，品牌：国标"]
[23,"分片式PVC防静电黑色网格软帘","M2",{"$f":"2.1*1.6","v":3.36},null,{"v":0,"d":"0.00"},"单片20cm，2mm厚，总高2.1米，宽1.6米，人工"]
[24,"离子风机","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"宽度1.6米，安装到防静电黑色网格软帘上方"]
[25,"分片式高透PVC软门帘","M2",{"$f":"2.1*1.8","v":3.78},null,{"v":0,"d":"0.00"},"单片15cm，1.3mm厚，总高2.1米，宽1.8米"]
[26,"布艺窗帘","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"单片4*5，需要两片装，材料费用淘宝参考总价1200元，带杆。需包安装"]
[27,"TP-LINK 1900M 易展版吸顶AP","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"TL-AP1907GC-PoE/DC易展版"]
[28,"TP-LINK  5口千兆电+1光4口PoE交换机","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"TL-SG2206LPF，品牌TP-LINK"]
[29,"指示牌","套",7,null,{"v":0,"d":"0.00"},"符合消防法规要求，品牌：国标"]
[30,"应急灯","套",23,null,{"v":0,"d":"0.00"},"符合消防法规要求，品牌：国标"]
[31,"消防放水","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"物业收取"]
[32,"室内消防栓改向","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"符合消防法规要求"]
[32,"室内消防栓","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"符合消防法规要求"]
[33,"消防二次装修申报","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"符合消防法规要求"]
[null,"小计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F9:F42)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["三、其他工程"]
[1,"垃圾外运","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"$f":"E45*D45","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"成品保护费","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"材料搬运","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"施工措施费","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"工程保险费","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"卫生费","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"小计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F45:F50)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"工程总造价",{"$nulls":3},{"$f":"F51+F43+F7","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"工程含税总造价"]